江津区2021年第二季度水龙头水质信息公布表（城市）

| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠 埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭 和 味 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 江津区几江街道桥南路40号德高津源居小区 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.87 | 无 | 1.40 | / |  |
| 2 | 江津区佳华医院（重庆市江津区几江街道鼎山大道767号5幢（沿江花园E幢）-1-1号） | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.78 | 无 | 1.37 | / |  |
| 3 | 江津区鼎山街道鼎山大道730号附17号骑龙山庄小区 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.88 | 无 | 1.10 | / |  |
| 4 | 江津区田家炳中学（重庆市江津区鼎山大道973号） | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.77 | 0 | 0.83 | 无 | 1.23 | / |  |
| 5 | 重庆市江津区鼎山街道柳林街71号江津区疾病预防控制中心 | 2 | 53 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.88 | 0 | 1.1 | 无 | 0.76 | / |  |
| 6 | 江津区德感街道滨江中路241号德城港湾小区 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.64 | 0 | 0.92 | 无 | 1.03 | / |  |
| 7 | 江津区滨江新城圣泉路99号行政中心后勤中心 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.98 | 0 | 0.98 | 无 | 0.11 | / |  |
| 8 | 江津区双福街道津马大道698号江津区第一人民医院公共卫生科 | 2 | 31 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.87 | 无 | 0.40 | / |  |
| 9 | 双福时代广场启晨小区（江津区双福街道双庆路196号） | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.98 | 无 | 0.17 | / |  |

江津区2021年第二季度水龙头水质信息公布表（农村）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠 埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭 和 味 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》a（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 重庆市江津区白沙镇聚奎小学门卫室 | 2 | 19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.87 | 无 | / | 0.27 |  |
| 2 | 重庆市江津区油溪镇滨江路明月四小区 | 2 | 16 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.91 | 无 | / | 0.19 |  |
| 3 | 重庆市江津区龙华镇政府食堂 | 2 | 81 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.96 | 无 | / | 0.05 |  |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |