重庆市江津区人民政府

关于撤销冒水湖水库等11个

集中式饮用水水源保护区的通知

江津府发〔2020〕8号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经市政府批准同意，撤销冒水湖水库等11个集中式饮用水水源保护区。现将撤销的11个集中式饮用水水源保护区清单印发给你们，请按有关要求贯彻落实。

重庆市江津区人民政府

2020年3月16日

江津区撤销冒水湖水库等11个集中式饮用水水源保护区清单

| 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所  在镇街 | 保护区范围划分 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | | 二级保护区 | |
| 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 1 | 江津区双福水厂 | 冒水湖  水库 | 水库型 | 双福街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 库岸边缘纵深30米至正常水位线以上的全部陆域。 | / | / |
| 2 | 重庆市江津区泓华水厂 | 綦江河泓华水厂水源地 | 河流型 | 夏坝镇 | 取水口上游1000米至下游100米的整个水域。 | 30年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000至2000米，下游100至200米的整个水域。 | 30年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 3 | 湘萍供水站 | 白石口水库 | 水库型 | 杜市镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 整个汇水区域。 |
| 4 | 嘉平镇天水村农村饮水工程 | 下烂池、两河口山泉水 | 水库型 | 嘉平镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 整个汇水区域。 |

| 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所  在镇街 | 保护区范围划分 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | | 二级保护区 | |
| 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 5 | 月沱村农村饮水工程 | 桐梓湾汪家沟山溪水 | 河流型 | 嘉平镇 | 取水口上游1000米至下游100米的整个水域。 | 河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000至3000米，下游100至300米的整个水域。 | 河岸两侧纵深各1000米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 6 | 铜鼓村农村饮水工程 | 沿壁岩  水库 | 水库型 | 嘉平镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 整个汇水区域。 |
| 7 | 寒坡村人饮工程 | 泉水 | 河流型 | 嘉平镇 | 取水口上游1000米至下游100米的整个水域。 | 河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000至3000米，下游100至300米的整个水域。 | 河岸两侧纵深各1000米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 8 | 笋溪村人饮工程 | 下柑子园山坪塘 | 水库型 | 嘉平镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 整个汇水区域。 |
| 9 | 大垭村人饮工程 | 柏树嘴石河堰 | 水库型 | 嘉平镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 整个汇水区域。 |
| 10 | 蔡家镇清溪村农村饮水工程 | 山泉水 | 河流型 | 蔡家镇 | 取水口上游1000米至下游100米的整个水域。 | 河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000至3000米，下游100至300米的整个水域。 | 河岸两侧纵深各1000米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 11 | 支坪镇天堂村农村饮水工程 | 李家庄  水库 | 水库型 | 支坪镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 整个汇水区域。 |